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南通市小海小学消防维保服务项目
询价采购文件

项目概况：
南通市小海小学消防维保服务项目潜在供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2026年9月23日9点30分（北京时间）前递交响应文件。
受南通市小海小学 的委托，决定就南通市小海小学消防维保服务项目 实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。
一、项目基本情况：
1.项目名称：南通市小海小学消防维保服务项目
2.采购方式：询价
3.预算金额：2.56万元/年
4.最高限价：2.56万元/年，报价超过最高限价的为无效投标。
5.采购需求：详见附件项目需求
6.合同履行期限：合同签订之日起三年，但合同一年一签。一年合同期满后，采购人对合同期内的服务履约情况满意的，则在第一年合同期满时，且双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如成交供应商在合同期内年度综合考核未达到采购人要求，则采购人不再与成交供应商续签合同，重新招标。
二、供应商资格要求：
（一）基本要求
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
（二）信用要求
响应供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单。
（三）其他资格条件要求
1.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件。
2.供应商须为境内注册企业法人，营业执照经营范围含消防设施维护保养、消防技术服务相关内容；
3.供应商应符合《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）及《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号），已在全国社会消防技术服务信息系统备案，服务类型含“消防设施维护保养检测”，投标时提供系统信息公开截图（加盖公章）并确保可查询；
4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。
三、获取采购文件
下载询价文件：供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。
四、询价文件的递交
供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。
“询价响应文件”内容包括：
（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。
（2）报价文件包括报价表及资格证明文件
2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。
2.2资格证明文件：
①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书（并加盖公章）；
②投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的企业，必须在合同履行过程中具有提供招标范围内所有服务的能力。提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；
③“信用中国”及“中国政府采购网”等信用记录查询结果截图（须加盖公章）；
④供应商须提供参与本次项目政府采购活动需提交符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（须加盖公章），格式见附件；
（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。
（4）各供应商须递交叁份完整的报价文件，其中正本壹份、副本贰份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。
五、响应文件提交：截止时间：2026年9月23日9点30分，逾期送达的询价响应文件将不予接收。
地点：南通市小海小学方正楼四楼会议室6
六、开评标时间：2026年9月23日9点30分
七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
八、成交原则、方式
成交原则：
1.按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。
2.成交人不得以任何方式转包或分包本项目。
3.供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。
4.采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为不实质性响应询价文件，作无效投标处理。
成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。
【备注】启动异常低价的具体要求
本项目询价小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会认定的供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）本项目启动异常低价投标（响应）审查后，供应商根据询价小组在评标现场规定时间内，提供本项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由询价小组结合同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的或者供应商拒绝说明的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。询价小组有权取消其询价成交资格，按顺序由报价次低的供应商递补，以此类推。
九、成交结果通知
（1）成交结果将通过南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/）发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。
（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的10天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
（3）成交供应商在中标后,务必于合同规定的时间内完成本项目（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2%的违约金。
十、履约保证金：本项目不涉及。
十一、验收与付款
采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。
十二、其他事项
十三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
招标人：南通市小海小学
联系人：陈老师  联系电话：0513-85900988
现场勘察联系人：倪老师    联系电话：0513-85901188

                                        南通市小海小学
                                        2026年9月17日

附件：
1、 项目需求
[bookmark: _Toc482279881]
请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。
一、背景概述、实现功能要求
1.项目内容：南通市小海小学消防维保服务项目
2.项目概况
南通市小海小学校园建筑面积约32080平方米，包含以下：方正楼、方兴楼、方圆楼、方长楼、思源楼、方萃楼、方体馆、方铿艺术中心、体育看台、南北门卫室及水泵房等。为了确保校园内各消防的正常运行，发生故障时及时排除，现对南通市小海小学校内使用的消防维护保养进行采购，确定维保单位。
3.维护保养范围及内容：
本次维保范围为校内全部消防系统，共十一个分系统，具体维护保养内容按下列分项清单执行，频次均为每月一次(12次/年):
	序号
	分系统名称
	主要维护保养内容
	频次
	备注

	1
	自动火灾警报系统及相关联动设备
	探测器模拟响应试验（243只）、手报按钮试验（32只）、警报装置联动（32套）、报警主功能检查（1台）、线路检查（4套）、联动控制盘（1台）、楼层显示器（5只）、CRT（1套）等。
	12
	

	2
	自动喷淋水灭火系统
	喷头（1套）、水流指示器（5只）、湿式报警阀（1只）、压力开关、阀门、管网、末端放水装置（3只）检查保养。
	12
	

	3
	消火栓水灭火系统
	内外消火栓（87套）、阀门、管网检查及放水试验。
	12
	

	4
	消防水泵房
	电动泵及控制柜（4套）、稳压罐及控制柜（1套）、储水设施（1套）、阀门、水泵结合器（6只）启泵及联动功能检查保养。
	12
	

	5
	防、排烟系统
	排烟口（10个）、送风口（10个），送风机（2台）、排烟机（2台）自动/现场/控制中心启动试验，防火阀试验。
	12
	

	6
	防火分隔系统
	防火门（26套）密封及启闭性能检查，防火卷帘门（3套）自动/现场/急落/控制中心启动试验。
	12
	

	7
	移动式灭火器材
	灭火器压力、重量、有效期检查，必要时喷射试验及有效位置检查。
灭火器免费维修充装（每年不超过40具，含拆装、换粉、加压、气密、贴标、旧粉清运）。
	12
	以实际数量为准

	8
	应急照明灯和疏散指示系统
	电源参数检查、照度测试。
	12
	

	9
	火灾事故应急广播系统
	广播主机（1套）控制功能及模拟测试、扬声器响度、线路检查。
	12
	

	10
	消防电话及相关通讯系统
	电话主机（1套）功能试验、电话分机（2台）通话试验、线路安全检查。
	12
	

	11
	其他辅助设施
	消防电梯（2套）紧急迫降功能试验、消防电源及切换设备、非消防电源切断试验。
	12
	


注：以上数据仅供报价参考使用，请参加投标的单位亲自到现场勘察，具体数量以招标单位现场实际设置数量为准。如因学校实际需要，新增消防设备也在本次服务范围之内。
二、服务质量及技术要求
（一）巡检与维保要求
·每月对每个分系统至少进行1次全面巡检保养，全年不少于12次，每次填写《消防设施维护保养记录表》,由采购人签字确认；
·每季度对联动控制系统进行一次联动测试，每年进行一次全面的消防设施检测并出具检测报告；
·所有维护保养工作须符合国家及行业现行相关标准规范，确保各系统处于良好的准工作状态；
·对检查中发现的故障隐患，一般故障应在24小时内修复，重大故障应及时上报采购人并提出整改方案。
（二）应急响应要求
·提供24小时应急抢修服务，设立专用报修电话，接到报修后需在2小时内到达现场；
·发生火警、故障等紧急情况时，须第一时间响应并配合学校及消防部门处置；
·定期组织消防控制室值班人员、后勤人员进行消防常识及设备操作培训，每年不少于2次。
（三）人员及管理要求
★拟派维保服务团队人员须为供应商的正式员工，项目负责人须具备注册消防工程师资格（注册单位与供应商一致，提供截图证明）；现场维保人员不少于2名，持消防设施操作员证（提供至少两人有效资格证书复印件，及投标单位为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明并加盖公章）；本项为基本证书，若后续承担其他相应工作人员须持有相应证书才可进行，若出现无证操作一切责任由维保单位负责。
·建立维保档案，包括设备台账、巡检记录、故障处理记录、检测报告等，随时接受采购人及消防部门检查；
·维保所使用的备品备件、耗材须为合格正品，更换前须经采购人确认。
（四）安全责任
维保单位在服务期间应严格遵守安全操作规程，因维保不当、失职或误操作造成消防设施损坏、失效或发生安全事故的，由维保单位承担全部责任并负责修复或赔偿。维保单位应为其服务人员购买相应保险。
三、投标报价要求
1.报价应包含：维保人工费、维修人工费、管理费、利润、税费、零配件（单价在100元以内，不含疏散指示牌、应急照明灯、消防栓门框及面板）材料费、移动式灭火器免费维修充装（每年不超过40具，含拆装、换粉、加压、气密、贴标、旧粉清运）、应急抢修费等完成本项目所需的一切费用；校方不接受维保过程中任何无理由增加费用的要求，请慎重报价。
注：单价在100元及以上零配件（提供淘宝、京东商城或网上商城等平台截图佐证）更换费用另行结算。移动式灭火器每年免费维修充装超过40具（含拆装、换粉、加压、气密、贴标、旧粉清运），超出部分按3kg（干粉）20元/具、4kg（干粉）25元/具、5kg（干粉）30元/具另行结算。
2.投标报价不得超过本项目招标控制价，否则按无效投标处理；
四、维保服务期限：
合同签订之日起三年，但合同一年一签。一年合同期满后，采购人对合同期内的服务履约情况满意的，则在第一年合同期满时，且双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如成交供应商在合同期内年度综合考核未达到采购人要求，则采购人不再与成交供应商续签合同，重新招标。
五、零配件更换及费用结算
1.单价在100元以内零配件（不含疏散指示牌、应急照明灯、消防栓门框及面板）材料费，移动式灭火器免费维修充装（每年不超过40具，含拆装、换粉、加压、气密、贴标、旧粉清运）已包含在维保服务费用中，不再另行结算。
2.单价在100元及以上零配件（含疏散指示牌、应急照明灯、消防栓门框及面板）更换，所产生的材料费由采购单位承担，由学校自行采购或委托中标供应商采购。如果由中标供应商提供，须在淘宝、京东商城或网上商城单价之下（须有平台截图进行佐证，同时由需求部门的签字确认，以此作为结算凭证）或者出具相关发票凭证。零配件更换人工费包含在维保服务费用中，不再另行结算。
3.移动式灭火器维修充装超40具（含拆装、换粉、加压、气密、贴标、旧粉清运），超出部分按3kg（干粉）20元/具、4kg（干粉）25元/具、5kg（干粉）30元/具另行结算，其他规格按市场价双方协商确定。超出部分结算时须提供维修记录及甲方签字确认，作为结算凭证。达到强制报废年限（出厂满10年）的灭火器不予充装，由甲方另行采购新瓶，费用不在维保服务费内。
4.发生消防改造性质的维修，所有配件材料和人工费用全部由采购单位承担。
六、其他事项：
1.成交供应商必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。
2.成交供应商为采购人提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与采购方无关。
3.工作过程中因成交供应商责任所造成的经济损失由成交供应商按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购方提供的设施损失，双方共同协商解决。
4.合同届满时，成交供应商必须做好一切交接手续，确保采购人工作的正常进行，否则视为成交供应商违约，造成损失的应予赔偿。如采购人因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。
5.服务费每年度结算一次，具体由采购人和成交供应商在签订合同时确定。

二、采购合同条款及格式

合  同  书
甲方（采购单位）：
乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，以及南通市小海小学消防维保服务项目询价采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就消防维保服务事宜协商一致，订立本合同。
第一条  项目概况
1.1 项目名称：南通市小海小学消防维保服务项目
1.2 项目地点：南通市小海小学校园内
1.3 校园建筑面积：约32080平方米
1.4 建筑范围：方正楼、方兴楼、方圆楼、方长楼、思源楼、方萃楼、方体馆、方铿艺术中心、体育看台、南北门卫室及水泵房等。
第二条  维保范围及内容
2.1 乙方负责对甲方校内全部消防系统进行维护保养，共十一个分系统，具体维护保养内容按下列分项清单执行，频次均为每月一次（12次/年）：
	序号
	分系统名称
	主要维护保养内容
	频次
	备注

	1
	自动火灾警报系统及相关联动设备
	探测器模拟响应试验、手报按钮试验、警报装置联动、报警主功能检查、线路检查、联动控制盘、楼层显示器、CRT等
	12次
	

	2
	自动喷淋水灭火系统
	喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、阀门、管网、末端放水装置检查保养
	12次
	

	3
	消火栓水灭火系统
	内外消火栓、阀门、管网检查及放水试验
	12次
	

	4
	消防水泵房
	电动泵及控制柜、稳压罐及控制柜、储水设施、阀门、水泵结合器启泵及联动功能检查保养
	12次
	

	5
	防、排烟系统
	排烟口、送风口、送风机、排烟机自动/现场/控制中心启动试验，防火阀试验
	12次
	

	6
	防火分隔系统
	防火门密封及启闭性能检查，防火卷帘门自动/现场/急落/控制中心启动试验
	12次
	

	7
	移动式灭火器材
	灭火器压力、重量、有效期检查，必要时喷射试验及有效位置检查
灭火器免费维修充装（每年不超过40具，含拆装、换粉、加压、气密、贴标、旧粉清运）。
	12次
	

	8
	应急照明灯和疏散指示系统
	电源参数检查、照度测试
	12次
	

	9
	火灾事故应急广播系统
	广播主机控制功能及模拟测试、扬声器响度、线路检查
	12次
	

	10
	消防电话及相关通讯系统
	电话主机功能试验、电话分机通话试验、线路安全检查
	12次
	

	11
	其他辅助设施
	消防电梯紧急迫降功能试验、消防电源及切换设备、非消防电源切断试验
	12次
	


2.2 如遇学校新增消防设备，同样纳入维保范围，乙方不得因此要求增加服务费用。
第三条  服务质量及技术要求
（一）巡检与维保要求
（1）每月对每个分系统至少进行1次全面巡检保养，全年不少于12次，每次填写《消防设施维护保养记录表》，由甲方签字确认；
（2）每季度对联动控制系统进行一次联动测试，每年进行一次全面的消防设施检测并出具检测报告；
（3）所有维护保养工作须符合国家及行业现行相关标准规范，确保各系统处于良好的准工作状态；
（4）对检查中发现的故障隐患，一般故障应在24小时内修复，重大故障应及时上报甲方并提出整改方案。
（二）应急响应要求
（1）提供24小时应急抢修服务，设立专用报修电话，接到报修后需在2小时内到达现场；
（2）发生火警、故障等紧急情况时，须第一时间响应并配合学校及消防部门处置；
（3）定期组织消防控制室值班人员、后勤人员进行消防常识及设备操作培训，每年不少于2次。
（三）人员及管理要求
（1）乙方拟派维保服务团队人员须为乙方的正式员工，项目负责人须全程负责，配备不少于2名持有消防设施操作员资格证书的专职技术人员；
（2）若出现无证操作，一切责任由乙方承担；
（3）建立维保档案，包括设备台账、巡检记录、故障处理记录、检测报告等，随时接受甲方及消防部门检查；
（4）维保所使用的备品备件、耗材须为合格正品，更换前须经甲方确认。
（四）安全要求
乙方在服务期间应严格遵守安全操作规程，因维保不当、失职或误操作造成消防设施损坏、失效或发生安全事故的，由乙方承担全部责任并负责修复或赔偿。乙方应为其服务人员购买相应保险。
第四条  合同价款及支付方式
4.1 本合同年度维保服务费为：人民币（大写）＿＿＿＿＿＿元/年（¥＿＿＿元）。
4.2 此价格为固定总价，已包含内容：维保人工费、维修人工费、管理费、利润、税费、零配件（单价在100元以内，不含疏散指示牌、应急照明灯及消防栓门框及面板）材料费、移动式灭火器免费维修充装（每年不超过40具，含拆装、换粉、加压、气密、贴标、旧粉清运）、应急抢修费等完成本项目所需的一切费用。
4.3 单价在100元及以上零配件（须提供淘宝、京东商城或网上商城等平台截图佐证）更换费用及移动式灭火器维修充装超过40具的另行结算，由甲方承担。
4.4 支付方式：服务费按年度结算。乙方在每年度服务期满且经甲方考核合格后，向甲方提供合法有效的发票。甲方在收到发票后 10 个工作日内支付当年度全额服务费。。
第五条  零配件更换及费用结算
5.1 单价在100元以内零配件（不含疏散指示牌、应急照明灯、消防栓门框及面板）材料费已包含在维保服务费用中，不再另行结算。
5.2 单价在100元及以上零配件（含疏散指示牌、应急照明灯、消防栓门框及面板）更换，所产生的材料费由甲方承担，由学校自行采购或委托乙方采购。如果由乙方提供，须在淘宝、京东商城或网上商城单价之下（须有平台截图进行佐证，同时由需求部门的签字确认，以此作为结算凭证）或者出具相关发票凭证。零配件更换人工费包含在维保服务费用中，不再另行结算。
5.3 移动式灭火器维修充装超40具（含拆装、换粉、加压、气密、贴标、旧粉清运），超出部分按3kg（干粉）20元/具、4kg（干粉）25元/具、5kg（干粉）30元/具另行结算，其他规格按市场价双方协商确定。超出部分结算时须提供维修记录及甲方签字确认，作为结算凭证。达到强制报废年限（出厂满10年）的灭火器不予充装，由甲方另行采购新瓶，费用不在维保服务费内。
5.4 发生消防改造性质的维修，所有配件材料和人工费用全部由甲方承担。
第六条  合同期限
6.1 服务期限：本合同服务期自     年    月    日起至     年    月    日止，为期一年。
6.2 本项目一次采购三年有效，合同一年一签。第一年合同期满后，经甲方对乙方合同期内的服务履约情况考核满意，且双方均无异议，乙方承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，最多续签两次。
6.3 如乙方在合同期内年度综合考核未达到甲方要求，则甲方不再与乙方续签合同。
6.4 如因学校实际需要，新增设备也在本合同服务范围之内。
第七条  双方权利义务
（一）甲方权利义务
（1）甲方应向乙方提供开展维保工作所需的必要条件和资料；
（2）甲方有权对乙方的维保服务质量进行监督检查，并对维保记录进行签字确认；
（3）甲方应按合同约定及时支付服务费用；
（4）甲方应配合乙方开展消防培训和应急演练工作。
（二）乙方权利义务
（1）乙方应严格按照合同约定和国家相关标准开展维保工作；
（2）乙方有权要求甲方提供开展维保工作所需的必要条件；
（3）乙方应对维保质量负责，确保消防系统正常运行；
（4）乙方不得将本项目转包或分包给第三方。
第八条  违约责任
8.1 乙方未按合同约定履行维保义务的，甲方有权要求乙方限期整改；情节严重的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应责任。
8.2 乙方每延误一天完成约定服务的，扣以总价款2%的违约金。
8.3 甲方逾期支付服务费的，应按同期银行贷款利率向乙方支付逾期利息。
8.4 任何一方违反本合同约定的，应赔偿对方因此遭受的实际损失。
第九条  安全责任
9.1 乙方必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为其维保服务人员办理相关手续，合法用工。
9.2 乙方为甲方提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与甲方无关。
9.3 工作过程中因乙方责任所造成的经济损失由乙方按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成甲方提供的设施损失，双方共同协商解决。
第十条  合同届满交接
10.1 合同届满时，乙方必须做好一切交接手续，确保甲方工作的正常进行，否则视为乙方违约，造成损失的应予赔偿。
10.2 如甲方因特殊原因需延期的，乙方应配合完成。
第十一条  免责条款
因不可抗力（如自然灾害、战争、政策变化等）导致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方，并提供证明，可免除相应违约责任。
第十二条  争议解决
本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十三条  其他约定
13.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
13.2 本合同未尽事宜，由双方另行签订书面补充协议。




甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：
法定代表                                   法定代表
（或授权代表）签字：                       （或授权代表）签字：
日期：     年    月    日                  日期：     年    月    日

三、询价投标文件组成

（一）资格证明文件

（二）开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

	项目名称
	投标报价
	备注

	南通市小海小学消防维保服务项目
	大写：                    
小写：（人民币）          
	服务要求：完全响应询价文件要求；
付款方式：完全响应询价文件要求的付款方式。



（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。
（2）响应报价应包括采购文件所确定的该项目的全部内容，应包括完成该项目全部服务人工费、材料、配件、交通费、食宿费、税金、利润等全部费用。


法定代表人或授权代表（签字/盖章）：


日期：2026 年   月   日


填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。


（三）法定代表人身份证明

（采购人）：
我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：               性别：              年龄：             职务：
身份证号码：
手机：                                   传真：
 
单位名称（公章）                          法定代表人（签字）
年   月   日                                年   月   日



法定代表人身份证扫描件（并加盖公章）


（四）授权委托书

（采购人）：
兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
附：授权代表情况：
姓名：               性别：              年龄：             职务：
身份证号码：
手机：                                   传真：
 
单位名称（公章）                      法定代表人（签字/盖章）
年   月   日                                 年   月   日



授权代表身份证扫描件（并加盖公章）

（五）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（1）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





承诺人名称（公章）：

                             日期：    年   月   日


（六）商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	询比文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



注：
1.供应商提交的响应文件中与询价文件附件部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应可不填。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


1

（七）技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	询比文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



注：
1.供应商提交的响应文件中与询价文件附件部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。“★”部分需逐一填写，并提供相应证明材料，没有提供的为无效标，其它部分完全响应可不填。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。（本项目所有技术指标不允许负偏离；有负偏离的，做无效响应处理。）
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
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